Find\_CQTlandmarks.m

在find\_landmarks.m基础上，对specgram的频率轴进行 CQT　(Constant Q Transform)，具体变换见logfmap.m

由于find\_CQTlandmarks.m的函数接口与find\_landmarks.m完全一致，故系统只需将find\_landmarks 替换为find\_CQTlandmarks即可。

运行compare\_landmarks可以比较landmarks和CQTlandmarks，如下图所示。



